Data/hora: 08/06/2024 01:16:06

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/07/2010
Data da última atualização: | 11/07/2011
Autoria: | FERREIRA, É. da S.; BRITO, E. O.; IWAKIRI, S.; ROSSO, S.; BATISTA, D. C.
Afiliação: | Érika da Silva Ferreira; Edvá Oliveira Brito; Setsuo Iwakiri; Silviana Rosso; Djeison Cesar Batista.
Título: | Utilização da farinha de babaçu como extensor alternativo na produção de painéis compensados.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 3, p. 327-331, jul./set. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a potencialidade de uso da farinha de babaçu sob diferentes
percentuais (0, 50, 75 e 100%) como extensor alternativo à farinha de trigo para produção de painéis
compensados. Foram produzidos 32 painéis compostos por cinco lâminas de madeira de Araucaria
angustifolia (Bert.) Ktze, sendo utilizadas as resinas uréia-formaldeído ? UF e fenol-formaldeído ? FF, com
três repetições por tratamento. As seguintes formulações (em partes por peso) foram utilizadas: resina uréiaformaldeído
? 100, extensor ? 50, água ? 50, catalisador ? 7 e, resina fenol-formaldeído ? 100, extensor ?
18, água ? 22. Os resultados de resistência da linha de cola obtidos para os painéis produzidos tanto com a
resina uréia-formaldeído, quanto com a resina fenol-formaldeído, apontaram para a viabilidade de uso do
extensor a base de farinha de babaçu em substituição parcial ou total do extensor convencional a base de
farinha de trigo na produção de painéis compensados multilaminados.

Palavras-Chave: | Extensor.
Thesagro: | Araucária Angustifólia; Compensado; Farinha.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (47025-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS