Data/hora: 01/06/2024 04:54:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	07/07/1995	
Data da última atualização: 	18/01/2010	
Autoria: 	BERTINI, K.	
Título: 	Irrigação por gotejamento.	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	Campinas: CATI, 1977.	
Páginas: 	2 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A tecnologia moderna desenvolveu o método de irrigação por gotejamento visando maior ecomomia de água e redução do custo de irrigação, por unidade de área. Enquanto nos métodos de irrigação por inundação ou aspersão toda a superfície do terreno é molhada, no método de irrigação por gotejamento, aplica-se a água somente na região das raízes das plantas. O equipamento de irrigação por gotejamento consta de: um comando central; tubulação principal; tubulação intermediária; linhas de irrigação e gotejadores. O comando central é formado por: um conjunto moto-bomba ou reservatório; filtros de areia e de telas; tanque de fertilizantes; valvulas de medição e registros. A tubulação do sistema é formada pelos encanamentos das linhas: principal ou mestre; auxiliares e de irrigação. Os tubos devem ser fabricados com material de primeira qualidade. Nas linhas do sistema ainda são conectados os reguladores de pressão, que são peças próprias para manter uma pressão constante em cada linha auxiliar. Para a elaboração do projeto, é indispensável a visita de um técnico especializado a propriedade agrícola, afim de efetuar levantamentos topográficos e coleta de dados do solo e da planta.	
Palavras-Chave: 	Gotejamento.	
Thesagro: 	Irrigação; Irrigação por Gotejamento; Manejo.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation.	
Categoria do assunto: 	--
A Sistemas de Cultivo	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)	
Exemplares: 	CPATSA - (38911-1) - ADD - FL - PP - 00576 -  - 00576 - DIS
CNPMF - (6232-1) - ADD - FL - PP - F/00233 -  - 00233 - DIS
CPAA - (9679-1) - ADD - FL - -- - FOL0351 -  - FOL0351 - DIS