Data/hora: 20/06/2024 11:46:24

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 03/01/2006
Data da última atualização: | 03/01/2006
Autoria: | BERTUCCI-NETO, V.; MARTINS, A. A.
Título: | Estudos sobre uma técnica para medida da temperatura crítica de supercondutividade.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 11., maio 1988, Caxambu, MG. Programas e resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1988. p.216.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Baseado em um circuito de ponte de indutância mútua (1), apresentaremos um estudo sobre suas condições de estabilidade, linearidade e sua aplicção com cerâmicas supercondutoras. Esse sistema é importante pela grande simplicidade em sua implementação, pois além de apresentar um baixo custo, possui uma boa precisão de medida. Através do equacionamento do circuito, foi possível obtermos a otimização de alguns parâmetros tais como: frequência de operação, tensão de alimentação, resistências internas e ajuste de zero.
Palavras-Chave: | Cerâmicas supercondutoras; Circuito; Ponte de indutância mútua.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9091-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00038 -  - 1988.00038 - DIS