Data/hora: 23/09/2024 01:39:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	07/08/2003	
Data da última atualização: 	07/08/2003	
Autoria: 	BEZERRA, F. B.	
Título: 	Avaliação do potencial de utilização do lodo de esgoto em processos de revegetação de áreas degradadas: uma alternativa para disposição final.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	2002.	
Páginas: 	 71 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Magister Scientiae em Engenharia Químca) - Curso de Pós-Graduação em Engenharia Química, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica.	
Conteúdo: 	A utilização do lodo de esgoto para fins agrícola e florestais tem de apresentado como a alternativa mais adequada para a sua disposição final, tanto do ponto de vista ambiental quanto do agronômico, principalmente em processos de recuperação de áreas degradadas, pois transforma um rejeito em um importante insumo agrícola. Este trabalho apresentou como objetivo principal verificar a viabilidade da aplicação do lodo produzido pela Estação de Tratamento de Esgoto do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (ETAR-APOIO) no processo de revegetação de uma área degradada, denominada de Jazida do Itacolomi, situada na área patrimonial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Foram introduzidas duas espécies vegetais  Mimosa caesalpniifolia (Sabía) e Mimosa bimucronada (Maricá) na área experimental, adubadas com doses de lodo de esgoto equivalente a 0,00; 2,85; 5,70; 11,40 e 22,80t ha-1.                    
Alterações na fertilidade do solo foram avaliadas através das seguintes variáveis: valor ph, teor de matéria orgânica, capacidade de troca catiônica (CTC) e disponibilidade de macro e micronutrientes. Riscos potenciais de comtaminação do solo e recursos hidricos foram avaliados  mediante a extração da solução do solo por centrifugação, sendo analisada para ph, Ca, Mg, Na, K, Fe, Cu, Zn, Co, Cr, Ni, Al, Cd, Mo, Pb, NO3-1 , So4-2 e F-1.  O comportamento das espécies vegetais mediantes as doses de lodo de esgoto foi avaliado através de medições  da altura  e do diâmetro das copas das mudas. Os resultados obtidos indicaram que o processo de revegetação empregado na recuperação de áreas degradadas pode  tornar-se uma alternativa viável para disposição final do lodo de esgoto . Observou- se também, que a adição do lodo de esgoto ao solo aumentou consideravelmente  os teores  de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo  e cálcio, bem como a CTC e em menor extensão  os teores magnésio  e potássio, em contra partida houve pouca alteração no ph  do solo. A nova metodologia utilizada para extração  da solução do solo também apresentou resultados satisfatórios, podendo-se considerar análise da composição da solução do solo uma importante ferramenta de diagnóstico e monitoramento dos processos químicos de solos adubados com lodo de esgoto. Como exemplo, os altos teores de NO3-1 e SO4-2, associados às maiores aplicações de lodo esgoto, indicaram um possível risco de contaminação das águas subterrânea. Não foi desenvolvido de Mimosa caesalpiniifolia e  Mimosa bimucronata.           

Palavras-Chave: 	áreas degradadas; Lodo de esgoto; solução de solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (11158-1) - UPC - TS - -- - 02004 - BEZ - 2003.00011 - DIS