Data/hora: 16/06/2024 17:32:02

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | BISCEGLI, C. I.; COLNAGO, L. A.; MAGON, C. J.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Espectrômetro de RPE, RMN e DNP.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 4., maio 1993, Angra dos Reis, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1993.
Páginas: | p.83.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um dos principais problemas da tomografia de RMN para obtencao de imagens de objetos da ordem de milimetros e a baixa sensibilidade da tecnica, devido a pequena separacao entre os niveis energeticos do nucleo. Para atenuar esse problema, a tecnica que esta sendo usada, tanto para solidos quanto para liquidos, e a transferencia de polarizacao eletron-nucleo (Dynamic Nuclear Polarization-DNP). Experimentos de DNP em solucao requerem a irradiacao do soluto paramagnetico para saturar a transicao eletronica, enquanto se observa o sinal de RMN do solvente. O ganho de sensibilidade teorica da tecnica de DNP e de 659 vezes. Na pratica, ganhos acima de 400 vezes nao sao ainda obtidos devido, principalmente, a largura dos espectros de RPE que impede a total saturacao da transicao eletronica. Uma das dificuldades e a grande diferenca entre a frequencia de absorcao dos eletrons(GHZ)-nucleos(MHz), que e de mil vezes. Isso obriga o desenho de cabecote para DNP a ter tecnologia tanto de radiofrequencia quanto de microondas. Outro problema encontrado na tecnica de DNP esta na operacao do espectrometro de RPE na banda-X. Amostras em solucao aquosa sofrem forte absorcao de energia da microonda pela agua, provocando o seu aquecimento e ate evaporacao. O presente trabalho apresenta uma alternativa para esse problema, possibilitando a operacao simultanea dos dois espectrometros e sem causar o aquecimento da amostra.
Palavras-Chave: | DNP; Dynamic nuclear polarization; Instrumentação; Ressonância magnética nuclear; Ressonância paramagnética eletrônica; RMN; RPE.
Thesagro: | Espectrômetro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5306-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00007 -  - 1993.00007 - DIS
CNPDIA - (5712-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00006 -  - 1993.00006 - DIS