Data/hora: 15/06/2024 00:40:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	14/03/2008	
Data da última atualização: 	14/03/2008	
Autoria: 	SIQUEIRA, R.; BOLLER, W.; GAMERO, C. A.	
Título: 	Eficiência e consumo de energia de um triturador de palhas em diferentes coberturas vegetais.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Agrícola, Botucatu, v.17 n.2, p.79-86, 1997.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de avaliar o desempenho de um triturador de palas conduziu-se um experimento em Botucatu, SP, com tratamentos constituídos pela combinação de quatro culturas para adubos verdes (avaia preta, centeio, tremo azul e nabo forrageiro) e três velocidade de deslocamento (3,6; 5,0 e 6,3 km/h), dispostos no delineamento de blocos ao acaso, com 4 repetições.	
Palavras-Chave: 	Velocidade de trabalho.	
Thesagro: 	Adubo Verde; Mecanização.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (20822-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS