Data/hora: 07/06/2024 15:32:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	26/10/2017	
Data da última atualização: 	27/10/2017	
Autoria: 	BONA, E. A. M. de; STEINMETZ, R. L. R.; SOMER, J. G.; LINS, L. P.; VIANCELLI, A.; KUNZ, A.	
Afiliação: 	ELIANA de A. M. de BONA, UNIOESTE; RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; JULIANA G. SOMER, CIBiogás-ER; CIBiogás-ER; ALINE VIANCELLI, UNC/Concórdia; AIRTON KUNZ, CNPSA.	
Título: 	Cama de frango como substrato para a produção de biogás após diferentes períodos de estocagem.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, 5., 2017, Foz do Iguaçu, Anais... Concórdia: Sbera: Embrapa Suínos e Aves, 2017. SIGERA. p. 451-455.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	RESUMO: Na avicultura a cama de frango é produzida sazonalmente, em função do modo de produção. Para obter energia do biogás por meio da biodigestão da cama de frango, de forma contínua, o armazenamento do resíduo pode ser uma solução. Ensaios de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) foram utilizados neste trabalho para estimar a capacidade de produção de biogás e metano da cama de frango removida após o sexto lote de reutilização e a diferentes tempos de armazenamento após a coleta, assim, verificar a viabilidade de utilização da cama de frango como um substrato em unidade produtora de biogás. A produção de biogás e metano, nas amostras em diferentes períodos de armazenamento, foi comparada: antes de armazenar 245 LN biogas.kgSV adic-1 e 159 LN CH4.kgSV adic-11, seis meses com 252 LN biogas.kgSV adic-1 e 160 LN CH4.kgSV adic-1 e um ano 209 LN biogas.kgSV adic-1 e 117 LNCH4.kgSV adic-1, demonstrando que o período de armazenamento é caracterizado por uma relativa perda do conteúdo de matéria orgânica após um ano, contudo, não há diferença significativa entre a produção de biogás e metano após seis meses armazenada e antes de armazenar. Verificou-se a viabilidade da estocagem de cama de frango do sexto lote de reutilização, no período de seis meses, sem perda significativa de matéria orgânica para a conversão em biogás e metano. ABSTRACT: In poultry litter is produced seasonally due to production mode. To get energy from biogas through the bio digestion of poultry litter, continuously, the storage of the residue can be a solution. Biochemical Methane Potential (BMP) assays were used in this study to estimate the production of biogas and methane poultry litter removed after the sixth lot of reuse and in different storage times after collect, so check the feasibility of use poultry litter as a feedstock in biogas producer unit. The production of biogas and methane in the samples in different periods of storage was compared: before storage 245 LN biogas.kgVS add-1 E 159 LN C H4 kg SV add-1, six months with 252 LN biogas.kgVS add-1 e 160 LN C H4 kg SV add-1 and a year 209 LN biogas.kgVS add-1 and one year 117 LN C H4 kg SV add-1, demonstrating that the storage period is characterized by a relative loss of content of organic matter after a year, however there's no significant difference between the production of biogas and methane in six months storaged and before storage . It was verified the viability of storage of poultry litter of the sixth lot of reuse, in the six-month period, without significant loss of organic matter for conversion to biogas and methane.	
Palavras-Chave: 	Cama de aviário.	
Thesagro: 	Biogás; Cama de galinheiro.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165642/1/final8602.pdf	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (21147-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS