Data/hora: 17/06/2024 04:01:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/07/1993
Data da última atualização: | 06/07/1993
Autoria: | MYERS, C. C.; BRAGA, G. R.
Título: | Descascamento quimico de eucaliptos
Ano de publicação: | 1967
Fonte/Imprenta: | Silvicultura em Sao Paulo, Sao Paulo, v.6, n.unico, p.273-284, 1967.
ISSN: | 0583-3132
Idioma: | Português
Conteúdo: | O descascamento quimico com arsenito de sodio apresenta-se como uma tecnica promissora na producao de papel, postes e outros produtos a partir do eucalipto, de acordo com os resultados preliminares obtidos na Escola Superior de Florestas, em Vicosa-MG. Pode-se obter resultados satisfatorios aplicando-se uma solucao de 25% de arsenito de sodio em agua na area que recebeu anelagem nas arvores. Observou-se que postes fabricados de arvores que foram descascadas quimicamente eram muito menos suscetiveis a rachaduras do que sob condicoes normais de secagem. Foram feitas observacoes para verificar se ocorria ou nao brotacao apos o tratamento com arsenito de sodio. As observacoes preliminares indicam que se pode conseguir um crescimento normal dos brotos. Entretanto e necessario maior tempo de observacao, de preferencia dois ou tres anos para se cheagar
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (12757-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS