Data/hora: 12/06/2024 10:22:10

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/04/2016
Data da última atualização: | 11/04/2016
Autoria: | AMPESSAN, C. G. M.; RIOS, P. D'A.; BRAND, M. A.; VIEIRA, H. C.; KNIESS, D. D. C.
Título: | Otimização do tempo de estocagem de cavacos de Pinus taeda e Pinus elliottii para a produção de celulose e papel
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 108, p. 885-893, dez. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo teve como objetivo determinar o tempo ideal de estocagem de cavacos de Pinus taeda L. e Pinus elliottii Engelm. em pilhas, para minimização dos problemas derivados da presença de extrativos na madeira destinada à produção de celulose, obtida pelo processo Kraft. Foram utilizadas árvores de Pinus taeda e Pinus elliottii com idade de 22 anos, provenientes de plantios de uma empresa situada em Correia Pinto, Santa Catarina. Foi realizada a análise quantitativa dos extrativos da madeira solúveis em água quente e etanol-tolueno e determinada a variação da temperatura, em diferentes profundidades de pilhas de cavacos de Pinus taeda L. e Pinus elliottii Engelm., durante 8 dias. Houve aumento da temperatura nas pilhas de cavacos, que foi mais intenso nos primeiros quatro dias de estocagem. Não foram encontradas diferenças significativas nos teores médios de extrativos nas profundidades das pilhas de cavacos. A quantidade de extrativos solúveis em etanol-tolueno diminuiu ao longo do tempo de estocagem. O perfil de elevação da temperatura e o decréscimo do teor de extrativos solúveis em etanol-tolueno, para ambas as espécies, indicam que a partir de cinco dias de estocagem os cavacos já apresentaram perda significativa de extrativos, melhorando desta forma sua qualidade para a obtenção de polpa celulósica pelo processo Kraft.
Palavras-Chave: | Extrativos; Tempo de estocagem de cavacos.
Thesagro: | Temperatura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54956-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS