Data/hora: 07/06/2024 12:36:29

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 23/04/2009
Data da última atualização: | 04/05/2011
Autoria: | BRITO, M. C. M.
Afiliação: | Márcio Cláudio Mercês Brito, UFRB.
Título: | Qualidade da água para irrigação na Bacia do Rio Itapicurú e risco de salinização no Projeto de irrigação Ponto Novo - BA.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | 2007.
Páginas: | 53 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas.
Conteúdo: | O desenvolvimento da agricultura na região da Bacia Hidrográfica do Rio  Itapicurú apresenta um grande potencial com a adoção da irrigação. A pressão do setor da agricultura irrigada é mais representativa nas regiões do alto e médio Itapicurú. Nessas áreas, o maior uso do solo ocorre com ocupação agrícola de ciclo curto, com pequenas irrigações e áreas não irrigadas. Assim como outras propriedades químicas e físicas, a salinidade do solo e da água é um atributo bastante variável no espaço e no tempo. Este trabalho teve por objetivo a avaliação dos parâmetros da qualidade da água para irrigação na Bacia Hidrográfica do Alto e Médio Itapicurú, situada na porção Nordeste do Estado da Bahia e o diagnóstico do risco de salinização no Projeto de Irrigação Ponto Novo (10 S, 39° W, 400 m), no semi-árido baiano, nas atuais condições de operações e manejo da irrigação. Para o estudo da qualidade da água para irrigação na bacia, foram coletadas amostras de água em 20 pontos situados no alto e médio Itapicurú. O diagnóstico do risco de salinização foi realizado em 19 lotes irrigados e não irrigados do projeto. Os resultados obtidos permitiram classificar a água de irrigação da bacia como sendo de baixo a médio risco à salinidade e sodicidade. A condutividade elétrica apresentou uma variação bastante acentuada com valores de 0,08 a 9,87 dS.m-1/25°c, a relação de adsorção de sódio variou de 0,27 a 9,28 indicando que as amostras possuem valores normais em água de irrigação. Observou-se que o pH do solo variou de 5,18 a 7,02; em 82,45% das amostras de solo não se constatou problemas devido à presença de sais; que 70,2% das amostras de solo pertencem à classe de baixo perigo de sodificação e que a média de capacidade de armazenamento é baixa, variando de 32 a 36mm.
Thesagro: | Irrigação; Salinidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (25624-1) - ADD - TS - PP - TS2007/010 -  - 2007/010 - PCT