Data/hora: 21/06/2024 02:05:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	22/11/2005	
Data da última atualização: 	16/06/2023	
Autoria: 	SOARES, J. M.; BERNARDO, S.; BRITO, R. A. L.; FERREIRA, P. A.	
Afiliação: 	JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; SALASSIER BERNARDO, UFV; RICARDO AUGUSTO LOPES BRITO, ENPARN; PAULO AFONSO FERREIRA, UFV.	
Título: 	Eficiência de irrigação por sulco com e sem reutilização da água de irrigação.	
Ano de publicação: 	1980	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1980.	
Páginas: 	21 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi feito um estudo comparativo entre dois sistemas de irrigação por sulcos. Um deles constou da aplicação de uma vazão constante através de sifões para valores de R iguais a 0,26; 1,0 e 2,0. O outro sistema constou da reutilização da água de "runoff" para valores de R iguais a 0,5; 1,0 e 2,0.	
Palavras-Chave: 	Eficiência; Sulco.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/177762/1/FL-07169.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (32473-1) - UMT - FL - PP - 07169 -  - 07169 - DIS