Data/hora: 25/06/2024 15:00:18

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | BUENO, J. M.; TRAINA, A. J. M.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Reconstruindo imagens tomograficas tridimensionais utilizando secoes planas geradas por transformada rapida de Fourier bidimensional.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO IBERO LATINO AMERICANO SOBRE METODOS COMPUTACIONAIS PARA ENGENHARIA, 16., nov.-dez. 1995, Curitiba, PR. Anais... Curitiba: Universidade Federal do Parana, 1995.
Volume: | v.1
Páginas: | p.1605-1613.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Apresenta um sistema para a reconstrucao tridimensional de imagens, a partir de dados bidimensionais obtidos por tomografos de ressonancia magnetica e raio X. Para a reconstrucao das projecoes bidimensionais sao utilizadas tecnicas baseadas em transformada rapida de Fourier (FFT), a qual e adequada as condicoes de aquisicao dos dados, alem de apresentar bom desempenho e exatidao. Para a geracao dos dados tridimensionais foi utilizada a tecnica de interpolacao trilinear. No projeto tambem sao utilizadas ferramentas ja implementadas para a visualizacao das imagens tridimensionais apresentando-as atraves de varios planos do volume. O trabalho foi desenvolvido em linguagem C e ambiente UNIX, para plataforma Sun workstation.
Palavras-Chave: | FFT; Imagem; Reconstrucao; Ressonancia magnetica; RMN; Transformada rapida de Fourier; Tridimensional.
Thesagro: | Raio X; Tomografia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5421-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00008 -  - 1995.00008 - DIS