Data/hora: 23/09/2024 11:12:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	20/04/2005	
Data da última atualização: 	19/08/2013	
Autoria: 	CABACINHA, C. D.	
Título: 	Um método para a realização do inventário florestal suprimindo a cubagem rigorosa.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Lavras: UFLA, 2003.	
Páginas: 	116 p.	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, para o obtenção do título de Mestre em Engenharia Florestal.	
Conteúdo: 	O presente estudo teve como objetivo examinar o uso da função de afilamento e da relação hipsométrica nas estimativas do diâmetro na altura relativa; testar o uso do método geométrico a partir do índice da parábola utilizando diâmetros de apoio e o diâmetro estimado na altura relativa; testar o uso do método geométrico a partir do coeficiente angular da reta estimando o coeficiente angular da reta a partir do dap; testar o uso do método geométrico a partir do coeficiente angular da reta utilizando o diâmetro na altura relativa estimado para gerar o coeficiente angular da reta; testar o uso do método geométrico a partir do coeficiente da reta modificado estimando o coeficiente angular da reta a partir do dap; testar o uso do método geométrico a partir do coeficiente angular da reta modificado utilizando o diâmetro na altura relativa estimado para gerar o coeficiente angular da reta; verificar, dentre as opções anteriormente descritas, qual a mais exata, e definir nas parcelas do inventário qual a melhor intensidade amostral para aplicação do método. A base de dados - foi composta por 48 parcelas de 360 m2, que foram totalmente cubadas, somando um total de 181 9 árvores. Foi avaliado um clone (híbrido de Eucalyplus grandis e Eucalyplus urophylla) com 6,5 anos, proveniente de. 3 sítios, em áreas de propriedade da empresa Aracruz Celulose S.A., localizada na região leste do Brasil. Em cada parcela foram mensurados o dap de todas as árvores e a altura total mais o diâmetro na altura relativa (ht-2)/2 das três fileiras centrais. A medição do segundo diâmetro foi efetuada com o relascópio de Bitterlich e com o penta prisma de Wheller. Durante a cubagem o segundo diâmetro também foi medido com suta. Os principais resultados encontrados foram: o uso da função de afilamento e da relação hipsométrica no método geométrico forneceu boas estimativas do volume quando se trabalhou com a suta; o modelo de Prodan e Curtis forneceu boas estimativas da altura, entretanto o modelo de Prodan deve ser utilizado com cautela, quando houver necessidade de utilizá-lo fora da base de dados que o gerou. O modelo de Omerod forneceu excelentes estimativas do diâmetro a 0,3 m e na altura igual a (ht-2)/2. A aplicação do método geométrico com o diâmetro correspondente à altura relativa (ht-2)/2 medido com suta forneceu resultados com maior acurácia que o inventário tradicional. O método geométrico utilizando o coeficiente angular da reta estimando o diâmetro na altura relativa, o índice da parábola com diâmetros de apoio, o coeficiente angular da reta modificado estimando o coeficiente angular da reta, o coeficiente angular da reta modificado estimando o diâmetro na altura relativa, o índice da parábola sem diâmetros de apoio e o coeficiente angular da reta foram precisos quando comparados ao volume comercial real das parcelas. Dentre os métodos estudados, o mais acurado foi o método geométrico a partir do coeficiente angular da reta estimando o diâmetro na altura relativa. Todas as intensidades amostrais avaliadas para a coleta do segundo diâmetro forneceram bons resultados, sendo a intensidade amostra) de cinco árvores por parcela o suficiente para propiciar estimativas precisas do volume; deve-se, para aplicação do método geométrico usando o índice da parábola, promover novos 'desenvolvimentos para identificar os pontos de medição do diâmetro acima e abaixo do dap.	
Palavras-Chave: 	Coeficiente angular da reta; Equação de dupla entrada; Método geométrico; Relação hipsométrica.	
Thesagro: 	Inventário Florestal.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (36117-1) - ADD - TS - PP - 2003/023 - CAB - 2003/023 - DIS