Data/hora: 06/06/2024 03:37:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/11/2018	
Data da última atualização: 	14/11/2018	
Autoria: 	MAGALHAES, W. L. E.; CADEMARTORI, P. H. G. de.	
Afiliação: 	WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, UFPR.	
Título: 	Processo para deposição de nanosílica em painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF).	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2018.	
Páginas: 	7 p.	
Série: 	(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 419).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A proteção de madeira e produtos à base de madeira contra danos físicos e químicos é essencial para prolongar a vida útil dos materiais. Uma série de alternativas têm sido aplicadas para minimizar e/ou eliminar problemas de durabilidade dos materiais quando em serviço No presente trabalho descreve-se uma alternativa de processo prático para proteção superficial de painéis MDF, com a obtenção de uma superfície de alta repelência a líquidos polares e outras características físicas de alta performance, tais como autolimpeza e dureza elevada. A alternativa de processo baseia-se na funcionalização de nanopartículas de sílica e posterior revestimento dos painéis MDF, por meio de um sistema simples de aspersão e secagem sobre a superfície do material.	
Palavras-Chave: 	Autolimpeza; Durabilidade; Hidrorepelência; MDF.	
Thesagro: 	Painel de Madeira.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/186030/1/CT-419-1569-final.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56555-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS