Data/hora: 10/06/2024 01:11:19

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2005
Data da última atualização: | 03/03/2005
Autoria: | FREITAS, R. R. de; CALIL JUNIOR, C.
Título: | Classificação de peças estruturais de Pinus spp. pela MSR (Machine Stress Rate).
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 10, jan./jun. 2003.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | A madeira é um material de fonte renovável, porém com grande variabilidade em suas propriedades mecânicas, devendo ser adequadamente avaliadas e caracterizadas para o correto uso. Uma forma de avaliar estas propriedades é através de ensaios não destrutivos, que não danificam o material. Dentre os vários métodos de classificação destaca-se a classificação mecânica por tensões (MSR), a qual é um efetivo sistema de classificação e avaliação de peças estruturais de madeira, devida sua alta produtividade, podendo avaliar e certificar todas as peças produzidas. Como alternativa para a exaustão das florestas tropicais, tem-se o gênero Pinus spp., o qual o conhecimento tecnológico de suas propriedades, tornará sua utilização viável na construção civil em maior escala. Entretanto, devido à presença dos defeitos de crescimento, nas peças estruturais de Pinus, os ensaios realizados em corpos-de-prova isentos de defeitos, não expressam suas reais propriedades. Este trabalho apresenta parte dos resultados obtidos no estudo da utilização da classificação mecânica por tensões para avaliação das propriedades do gênero Pinus spp. Os resultados mostram que a MSR é uma ótima alternativa para a classificação estrutural.
Palavras-Chave: | Classificação; Peça estrutural; Propriedade física.
Thesagro: | Pinus spp.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36380-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS