Data/hora: 10/06/2024 02:09:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/03/2005	
Data da última atualização: 	07/03/2005	
Autoria: 	FONTE, T. F.; CALIL JUNIOR, C.	
Título: 	Tabuleiros laminados protendidos transversalmente para aplicação em pontes de madeira: proposta para a inclusão na NBR 7190.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 5, n. 13, maio/ago. 2004.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	A aplicação de tabuleiro laminado protendido transversalmente para uso em estruturas de pontes é uma alternativa viável técnica e economicamente. Consiste em dispor lâminas de madeira, classificadas visual e mecanicamente, de espessuras de 5 a 10 centímetros e altura em função do projeto, e aplicar uma protensão transversal. Esta protensão deve ser tal que não provoque escorregamento interlaminar, visto que é necessário um comportamento de placa no sistema, mas que, por outro lado, não cause esmagamento da madeira por compressão perpendicular às fibras. Este trabalho apresenta recomendações para o projeto e construção de pontes em tabuleiro laminado protendido de madeira, baseadas em ampla revisão bibliográfica e em resultados experimentais obtidos no país, apresentadas ao Comitê de Estudos da CE-02.126.10, da ABNT, responsável pela revisão da norma NBR 7190:1997. Projeto de Estruturas de Madeira, para discussão e inserção na nova versão da presente norma.	
Palavras-Chave: 	Estrutura de madeira; Placa ortotrópica; Ponte; Protensão transversal.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (36441-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS