Data/hora: 01/06/2024 10:33:46

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 03/02/2017
Data da última atualização: | 15/01/2018
Autoria: | SOARES, M. T. S.; CALHEIROS, D. F.; GALVANI, F.; FEIDEN, A.; CAMPOLIN, A. I.; SILVA, W. T. L. da.
Afiliação: | MARCIA TOFFANI SIMAO SOARES, CPAP; DEBORA FERNANDES CALHEIROS, DGP; FABIO GALVANI, CPAP; ALBERTO FEIDEN, CPAP; ALDALGIZA INES CAMPOLIN, CPAP; WILSON TADEU LOPES DA SILVA, CNPDIA.
Título: | Parâmetros físico-químicos e eficiência de fossa séptica biodigestora na redução da carga orgânica de esgoto originado de água doce ou salobra, na Borda Oeste do Pantanal.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA DA AMÉRICA DO SUL, 2.; JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, 1.; SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, 6; ENCONTRO DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS DE MATO GROSSO DO SUL, 5.; SEMINÁRIO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM BASES AGROECOLÓGICAS DE MATO GROSSO DO SUL, 2., 2016, Dourados. Agroecologia e soberania alimentar: saberes em busca do bem viver: anais. Dourados: UFGD, 2016.
Páginas: | Não paginado.
Idioma: | Português
Notas: | Agroecol 2016. 1 CD-ROM. Publicado também em: Cadernos de Agroecologia, v. 11, n. 2, 2016.
Conteúdo: | Este trabalho comparou parâmetros físico-químicos e a eficiência de fossas sépticas biodigestoras na redução da carga orgânica de esgoto sanitário de residências abastecidas com água doce ou salobra ('dura'), em sistemas agrícolas familiares sob as condições da Borda Oeste do Pantanal. Foram analisados nos efluentes sanitários brutos e tratados entre março/abril de 2009 e julho de 2010 os parâmetros pH, condutividade elétrica, DBO, DQO, sólidos totais, suspensos e voláteis, calculados a relação DBO/DQO, bem como a eficiência relativa do sistema na decomposição bioquímica e química da matéria orgânica. Após a biodigestão da matéria orgânica, não foram verificadas diferenças significativas entre os dois sistemas (p<0,05), excetuando-se a condutividade elétrica, superior sob água salobra. Verificou-se que o uso de fossas sépticas biodigestoras nas condições da Borda Oeste do Pantanal contribui para a redução da carga orgânica das excretas humanas, independente da concentração salina da água utilizada para o esgotamento sanitário.
Palavras-Chave: | Biodigestora.
Thesagro: | Biodigestor; Biogás.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/154653/1/21137-83929-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (59861-1) - UPC - AA - DD - SP18401 -  - 18401 - DIS