Data/hora: 22/06/2024 20:18:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Gado de Leite; Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	22/10/1997	
Data da última atualização: 	30/08/2007	
Autoria: 	CAMPOS, A. T. de.	
Título: 	Análise da viabilidade da reciclagem de dejetos de bovinos com tratamento biológico, em sistema intensivo de produção de leite.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Botucatu: UNESP, 1997.	
Páginas: 	141 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Agronomia) - Faculdade de Ciências Agronômicas do Campus de Botucatu - UNESP, Botucatu, SP.	
Conteúdo: 	Objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento econômico e a eficiência do tratamento biológico aeróbio, na redução e estabilização da matéria orgânica biodegrádavel, de dejetos líquidos de bovinos, visando a sua reciclagem na limpeza hidráulica das instalações dos animais ("free stall") e sua posterior utilização nas áreas de produção de forragem. O trabalho foi desenvolvido nas instalações do sistema intensivo de produção de leite (SIPL) da Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de gado de Leite (CNPGL), situado no município de Coronel Pacheco, MG. Dois reatores com capacidade útil de 300 m3 cada um foram construidos para compor as unidades do processo de lobo ativado por batelada (LAB), com sistemas de aeração prolongada e intermitente. Esses reatores foram dimensionados para um tempo de detenção hidráulico de 24 dias, com diluição dos dejetos (fezes + urina) em água na proporção de 1:1. Em cada reator foi instalado um aerador-misturador submersível, regulados para períodos de aeração de nove minutos e não-aeração de 18 minutos. Uma motobomba de rotor aberto, com vazão de 60 m3/h, foi utilizada para reciclar o efluente tratado sobre os corredores dos galpões de confinamento "free stall" e promover a limpeza hidráulica dos dejetos, que retornam aos tanques de aeração por gravidade por meio de canaletas. A drenagem dos reatores foi processada por motobomba submersa, com vazão de 10 m3/h, conduzindo o efluente até as áreas de produção de forragem, por escoamento superficial. A caracterização dos efluentes foi realizada por meio de amostragens na entrada e no interior dos tanques de aeração, na saída da tubulação de irrigação e dos dejetos puros de animais. Foram analisados os seguintes parâmetros: pH, temperatura, óleos e graxas, DBO total e solúvel, DQO total, sólidos totais fixos e voluteis, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos fixos e voláteis, nitrogênio total e amoniacal, potássio, fósforo total, magnésio e sódio. Para avaliar o desempeho econômico, foram levantados os custos, investimentos e benefícios anuais apresentados pelo sistema de tratamento, para estimar os seguintes indicadores de rentabilidade: valor atual (VA), taxa interna de retorno (TIR), relação beneficio/custo (B/C), período de recuperação do capital investido PRC) e custo total atualizado (CTA). Os resultados indicaram que o sistema de tratamento biológico aerobio foi eficiente para reduzir e estabilizar a matéria organição do efluente líquido dos bovinos. Altas reduções de DBO (94,36 e 95 e95,15%) e DQO (77,92 e 85,00%) foram alcançadas para os efluentes de irrigação e decantado, respectivamente. Considerando a condição mais realista para análise, os indicadores de rentabilidade mostraram-se altamente favoráveis a implantação do sistema de tratamento biológico, trazendo benefícios sociais, econômicos e santatios ao SIPL. Nesta condição, a relação B/C foi de 1,91, indicando uma eficiência econômica de 91% e um custo de produção de R$ 0,52 por unidade monetária produzida. O processo de tratamento proporcionou uma economia considerável de água, energia e mão-de-obra, caracterizado pelo sistema operacional, automação e reciclagem do efluente para limpeza das instalações.	
Palavras-Chave: 	Aeracao intermitente; Aerobic biology treatment; Bovine manure; Dejetos de bovinos; Desempenho economico; Farmyard manure; Intermittent aeration; Lodo ativador por batelada; Prolong aeration; Reciclagem de efluente; Recycling of the eflluent; Sequencing batch reator; Sustainability; Tratamento aeróbico; Tratamento biologico aerobico.	
Thesagro: 	Agricultura Sustentável; Análise Econômica; Bovino; Dejeto; Esterco de Gado; Manejo; Produção Animal; Reciclagem.	
Thesaurus Nal: 	aerobiosis; animal production; economic analysis; recycling.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CPATU - (31706-1) - ADD - TS - PP - 1997/015 - CAM - 1997/015 - DIS
CNPSA - (12901-1) - ADD - TS - -- -  -  - 1997.01080 - DIS
CNPGL - (11919-1) - ADD - TS - PP - 1997.00008 - CAM - 1997.00008 - DIS