Data/hora: 20/06/2024 07:32:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	08/12/2010	
Data da última atualização: 	11/02/2011	
Autoria: 	LASSO, P. R. O.; GUANOR, J. R. do; CARDOSO, R. D.; BERNARDI, A. C. de C.; VAZ, C. M. P.; OLIVEIRA, C. R. de; BACCHI, O. O. S.	
Afiliação: 	PAULO RENATO ORLANDI LASSO, CNPDIA; JOSE RENATO DO GUANOR, UNICEP/SÃO CARLOS, SP; RODRIGO DONIZETI CARDOSO, UNICASTELO/DESCALVADO; ALBERTO CARLOS DE CAMPOS BERNARDI, CPPSE; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; CAUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPDIA; OSNY OLIVEIRA SANTOS BACCHI, CENA/PIRACICABA.	
Título: 	Utililização de resíduos de construção e de demolição reciclados (rcd-r) como condicionadores de solo.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP DA REDE AGRORECICLA CARACTERIZAÇÃO, APROVEITAMENTO E GERAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIAIS E URBANOS, 2010, São Carlos, SP. Anais... São Carlos; Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os resíduos de construção civil e demolição (RCD) são graves problemas ambientais, pois representam mais de 50% do resíduo sólido gerado nos médios e grandes centros urbanos. Por outro lado, solos arenosos são encontrados em quase todo o território nacional e apresentam baixa capacidade de retenção de água e grandes perdas de nutrientes por percolação que proporcionam baixas produtividades agrícolas. Este estudo teve o objetivo de avaliar a viabilidade da utilização do RCD-R classe A de origem cerâmica (chamote) como condicionador para melhoria da capacidade de retenção de água do solo. Os resultados obtidos sugerem que este RCD-R tem potencial para ser utilizado como condicionador de solos.	
Palavras-Chave: 	Capacidade de retenção de água; Chamote; Demolição reciclados; RCD-R; Resíduo de construção.	
Thesagro: 	Reciclagem.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/23978/1/Paulo-Lasso-Resumo-2-2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (19779-1) - UPC - AA - PP - PROCI-2010.00185 - LAS - 2010.00185 - DIS