Data/hora: 24/06/2024 22:18:24

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | CARNEIRO, C. M. R.
Título: | Estudo da aplicabilidade de imagens MSS ERT 1 em levantamentos de solos.
Ano de publicação: | 1975
Fonte/Imprenta: | Santa Maria: UFSM, 1975.
Páginas: | 63p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | O presente estudo foi realizado objetivando analisar as potencialidades informativas das imagens MSS do ERTS 1, na forma "bulk", para uso em levantamentos de solos, bem como, os principais criterios de interpretacao visual possiveis lde serem utilizados. Utilizou-se imagens em preto e branco dos quatros canais do imageador multiespectral MSS do ERTS 1, nas escalas 1:1.000.000, bem como, composicao infravermelha colorida - "falta cor",  obtida da juncao dos canais 4,5 e 7, todas de uma mesma area de aproximadamente 32.745 quilometros quadrados, situada, no Planalto Medio e Missoes do Estado do Rio Grande do Sul. Para comparacoes utilizou-se mosaico aerofotogrametrico de parte da area, bem como, imagens MSS ERTS 1 de outra estacao do sono com finalidade de verificar possiveis influencias sazonais sobre a interpretacao. Os resultados da interpretacao visual foram comparados com o mapa de reconhecimento de solos da area. Verificou-se que, entre as imagens em preto e branco, o canal 5 forneceu maiores informacoes para estudos de levantamentos de solos seguido do canal 7 para informacoes complementares. O canal 4 foi visualmente semelhante ao canal 5 porem apresentou resolucao inferior a este, tanto por isso menor uso que o canal 5. O mesmo ocorreu com o canal 8 em relacao ao canal 7. A composicao "falsa cor" tambem foi muito informativa, porem a melhor interpretacao foi obtida com o uso simultaneo de imagens dos canais 5 a 7 e composicao "falsa cor". Com relacao a interpretacao visual, as escalas .......................
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (4500-1) - ADD - TS - -- - 75024 - CAR/75 - 1997.01949 - DIS