Data/hora: 01/06/2024 02:25:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	09/08/2016	
Data da última atualização: 	30/01/2018	
Autoria: 	PEREIRA, B. L. C.; CARNEIRO, A. de C. O.; CARVALHO, A. M. M. L.; VITAL, B. R.; OLIVEIRA, A. C.; CANAL, W. D.	
Título: 	Influência da adição de lignina kraft nas propriedades de pellets de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 46, n. 2, p. 235-242, abr./jun. 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os pellets vêm se tornando uma importante fonte renovável de energia para utilização industrial e doméstica. O mercado consumidor está cada vez mais exigente quanto à qualidade do produto e essa pode ser melhorada por meio da utilização de diferentes aditivos, como a lignina kraft. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade dos pellets de eucalipto produzidos com adição de diferentes percentagens de lignina kraft. A matéria-prima utilizada para produção de pellets foi madeira com casca de um clone de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla com aproximadamente cinco anos de idade, proveniente de plantio comercial, além de 10% de resíduos da colheita do eucalipto (ponteira, folhas e galhos). Excluindo-se a testemunha (0% de lignina), adicionou-se 1, 2, 3, e 5% de lignina kraft, em relação à massa seca da matéria-prima. Os pellets foram produzidos em uma peletizadora laboratorial com matriz circular horizontal. Foram avaliadas as seguintes propriedades dos pellets: teor de umidade, poder calorífico superior e útil, densidade a granel e aparente, densidade energética, teor de cinzas, comprimento e diâmetro, dureza, durabilidade mecânica e teor de finos. A adição de lignina kraft em pellets de eucalipto contribuiu para a melhoria das propriedades físicas e mecânicas, no que se diz respeito à densidade, durabilidade mecânica, geração de finos e dureza. A adição de lignina ocasionou a elevação dos teores de cinzas e da umidade dos pellets. Conclui-se que a adição de lignina para produção de pellets é viável, desde que sejam utilizadas ligninas com menores teores de cinzas e umidade.	
Palavras-Chave: 	Combustível sólido; Durabilidade mecânica; Mechanical durability; Solid fuel.	
Thesagro: 	Aditivo; Cinza; Eucalipto.	
Thesaurus Nal: 	Additives; Eucalyptus; Lignin; Pellets.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55187-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS