Data/hora: 23/09/2024 12:58:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	12/11/1997	
Data da última atualização: 	12/11/1997	
Autoria: 	CARVALHO, N. S. de; FRAGA, R. F.	
Título: 	Determinacao do perimetro da estacao ecologica da UHE - Xingo.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO E FEIRA PARA USUARIOS DE GEOPROCESSAMENTO, 2., 1996, Curitiba. GIS Brasil 96: anais. Curitiba: SAGRES, 1996.	
Páginas: 	p.927-936	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A proposta de cadastramento, dentro de uma filosofia de aplicacoes num sistema de referencia unica, sugere a utilizacao de uma tecnologia que nos permita rapidez, seguranca e qualidade para que possamos cadastrar, monitor e elaborar cartas tematicas para base de um Sistema de Informacoes Geograficas - SIG. Dentro deste raciocinio, foi utilizada a tecnologia de GPS (Global Positioning System), para determinacao do perimetro da estacao ecologica, situada a montante da barragem da Usina Hidro Eletrica de Xingo, no Rio Sao Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe.	
Palavras-Chave: 	Geoprocessamento; Geoprocessing; GIS; SIG; Sistemas de Informacoes Geograficas.	
Thesaurus Nal: 	geographic information systems.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (5939-1) - ADD - PL - -- - 526 - CON - 1996.00013 - DIS