Data/hora: 23/09/2024 15:38:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	22/09/1995	
Data da última atualização: 	05/04/2017	
Autoria: 	CARVALHO, N. de O.	
Título: 	Medicao de descarga liquida com molinete - III	
Ano de publicação: 	1978	
Fonte/Imprenta: 	Saneamento, v.52, n.1/2, p.52-59, jan./jun. 1978.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O metodo que se apresentara a seguir foi introduzido pelo perito da UNESCO, Eng. Ludovico Lisoni, Diretor-Internacional dos Estudos Hidrologicos da Bacia do Alto Paraguai. E de calculo rapido e usava-se no Projeto Pantanal. Alem desta vantagem, obrga a determinacao de maior numero de pontos de amostragem da velocidade na vertical. Sendo um metodo area-velocidade, emprega-se um artificio que conduzira a descarga final, mas sempre baseado no mesmo principio em que a descarga total e a soma das descargas parciais de setores.	
Palavras-Chave: 	Calculation; Calculo; Descarga; Discharge; Hydrography; Molinete; Moulinet.	
Thesagro: 	Hidrografia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (29846-1) - ADD - SP - PP - SP14627 -  - 14627 - DIS