Data/hora: 24/09/2024 05:25:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/01/2016	
Data da última atualização: 	07/01/2016	
Autoria: 	DONATO, D. B.; CASTRO, R. V. O.; CARNEIRO, A. de C. O.; CARVALHO, A. M. M. L.; VITAL, B. R.; TEIXEIRA, R. U.	
Título: 	Teor de umidade da madeira em Tora.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 703-712, set. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes alternativas de determinação do teor de umidade da madeira em tora e compará-las com o método estabelecido pela norma da ABNT-NBR14929. As alternativas de determinação do teor de umidade da tora foram determinadas por meio de uma balança analisadora do teor de umidade, sendo que foram utilizados para coleta das amostras na forma de serragem, uma furadeira elétrica portátil e um trado manual. Também foram utilizados os medidores elétricos do tipo capacitivo e resistivo. Devido a eventuais distorções entre os resultados encontrados por esses métodos, em comparação com o método ABNT-NBR14929, foram estabelecidos um fator de correção e um modelo de regressão para fazer os ajustes. Constatou-se que os valores da umidade de todos os métodos utilizados nesse estudo foram significativamente diferentes, o método da balança determinadora de umidade o que mais aproximou do método preconizado pela ABNT-NBR14929, quando se utilizou a furadeira elétrica para obtenção das amostras. Porém, ao utilizar o fator de correção e também o modelo de regressão, constatou-se que todos os métodos foram significativamente iguais, sendo que os valores obtidos pelo modelo de regressão foram mais precisos que os fornecidos pelo fator de correção. Conclui-se que desde que se utilize um fator de correção ou um modelo de regressão, os métodos de determinação do teor de umidade da madeira testados nesse estudo são adequados para determinação da umidade da madeira em tora de maneira rápida, eficiente e com menor custo, quando comparados ao método da ABNT-NBR14929.	
Palavras-Chave: 	Amostragem do corpo de prova; Balança analizadora de umidade; Fator de correção; Medidores elétricos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54680-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS