Data/hora: 02/06/2024 17:32:08

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/08/2014
Data da última atualização: | 08/08/2014
Autoria: | SURDI, P. G.; BORTOLETTO JÚNIOR, G.; CASTRO, V. R. de; ALMEIDA, N. F. de; MENDES, R. F.; CHAIX, G.; TOMAZELLO FILHO, M.
Título: | Perfil de densidade do lenho utilizando métodos radiográficos.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 102, p. 229-236, jun. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho teve como objetivo a comparação dos resultados da análise do perfil de densidade aparente do lenho de árvores de pinus, utilizando as metodologias de densitometria de raios X por leitura direta, usualmente aplicada nos laboratórios, e por imagens digitais de raios X, que dispensam o filme radiográfico. No presente estudo foram utilizadas amostras radiais do lenho de cinco árvores de Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis, com 7 anos e 10 meses. Os perfis radiais de densidade aparente do lenho obtidos pela aplicação dos dois métodos radiográficos foram similares. No entanto, a metodologia de imagens digitais de raios X propicia vantagens e resultados qualitativos adicionais bem como maior agilidade no processamento de análise do lenho, sendo, portanto, recomendada nos trabalhos que demandem a avaliação da densidade de significativo número de amostras do lenho de árvores de coníferas e de folhosas.
Palavras-Chave: | Densitometria de raios X; Digital image X-ray; Imagem digital de raios X; Propriedades físicas; Qualidade do lenho; X-ray densitometry.
Thesaurus Nal: | physical properties; wood quality.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52638-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS