Data/hora: 17/06/2024 07:21:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	17/02/2020	
Data da última atualização: 	17/02/2020	
Autoria: 	NASCIMENTO, C. W. R. do; RODRIGUES, H. M.; CEDDIA, M. B.; VASQUES, G. de M.; DURÃO, S. M. de O.; FIGUEIRA, H. F. V.	
Afiliação: 	CARLOS WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO, UFRRJ; HUGO MACHADO RODRIGUES, UFRRJ; MARCOS BACIS CEDDIA, UFRRJ; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; SUELEN MARQUES DE OLIVEIRA DURÃO, UFRRJ; HUGO FELIPE VIANNA FIGUEIRA, UFRRJ.	
Título: 	Identificação de limites entre duas classes de solo utilizando radar de penetração no solo com profundidades ajustadas por barras de ferro e validação com trado holandês.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 18., 2019, Fortaleza. Geografia física e as mudanças globais. Fortaleza: Editora UFC, 2019.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi delimitar a transição entre um Planossolo Háplico e um Argissolo Vermelho em uma topossequência, localizada em Seropédica-RJ, utilizando o Radar de Penetração no Solo (RPS). Assim, foram descritos dois perfis de solo, um em cada extremidade do transecto, em que foram inseridas barras de ferro nas transições entre os horizontes. Depois realizaram-se leituras com o RPS utilizando uma antena monotestática blindada de 450 MHz sobre cada perfil e uma contemplando o transecto. Como resultado, a barra associada à base do horizonte E do Planossolo no radargrama possibilitou identificar seu limite em campo. Depois, utilizou-se um trado Holandês onde houve a transição entre os tipos de solos no radargrama, confirmando a transição em campo. Conclui-se que o RPS com antena monoestática, aliado ao uso de barras de ferro, demonstra potencial para auxiliar na identificação em detalhe dos limites de classes de solo com características físicas distintas.	
Palavras-Chave: 	Georadar; Goefísica de exploração; Mapeamento pedológico; Tradagem.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210866/1/Identificacao-de-limites-entre-duas-classes-de-solo-utilizando-radar-de-penetracao-no-solo-2019.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20422-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2020.00039 - DIS