Data/hora: 12/06/2024 02:45:08

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 13/05/1998
Data da última atualização: | 18/11/2022
Autoria: | CHAIM, A.
Afiliação: | ALDEMIR CHAIM, CNPMA.
Título: | Aperfeiçoamento de bico de pulverização eletrostática para geração de gotas com alto nível de carga.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v.33, n.4, p.463-470, 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de estudar a influencia do sistema de aterramento de liquido no nivel de cargas de gotas, obtidas com processo de pulverizacao eletrostatica, foram construidos dois bicos, pneumaticos e eletrostaticos de mistura interna, com eletrodos de inducao miniaturas, embutidos na capa de ar, na regiao de formacao das gotas. Em um dos bicos (B1), o eletrodo de aterramento do liquido consistiu de um cilindro de latao com ponta, colocado no conduto de liquido do corpo do bico. No outro bico (B2), o eletrodo de aterramento do liquido consistiu de uma agulha metalica, embutida no corpo do bico, cuja ponta sobressaiu-se em 1 mm do orificio de saida de liquido. Em um ensaio comparativo, o sistema de aterramento por agulha produziu jatos de gotas com niveis de carga superiores aos do outro sistema, em diferentes condicoes de pressao de ar e voltagem de inducao. Em um ensiao especifico com o bico (B2), o mesmo produziu gotas com carga de 22 C/g, com vazao de 60 mL/min, pressao de ar de 392 kPa e apenas 3,500 V de tensao de inducao. Esse nivel de carga e maior do que os obtidos pela maioria dos bicos eletrostaticos descritos em literatura.
Palavras-Chave: | Agrotoxicos; Aterramento; Bico eletrostatico; Bico pneumatico; Charged droplets; Controle de pragas; Deposicao de gotas; Deriva; Eficiencia; Electrostatic nozzle; Gotas com carga eletrica; Gotas de pulverizacao; Peneumatic nozzle; Pressao de ar; Pulverizadores; Spray droplets; Tecnicas de aplicacao.
Thesagro: | Impacto Ambiental; Vazão.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/47088/1/APERFEICOAMENTO-DE-BICO-DE-PULVERIZACAO-ELETROSTATICA.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)

Exemplares:

CNPMA - (3455-1) - UPC - AP - DD - Aq4 G4 -  - 1998.0001 - DIS
AI-SEDE - (2723-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS