Data/hora: 24/06/2024 13:46:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	11/07/1998	
Data da última atualização: 	21/09/2015	
Autoria: 	CHAIM, A.; HERMES, L. C.; FAY, E. F.; LIGO, M. A. V.; XAVIER, F. E.	
Afiliação: 	ALDEMIR CHAIM, CNPMA; LUIZ CARLOS HERMES, CNPMA; MARCOS ANTONIO VIEIRA LIGO, CNPMA.	
Título: 	Uso do papel sensivel a agua para avaliacao de perdas em aplicacao aerea.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE APLICACAO DE AGROQUIMICOS, 1., 1996, Aguas de Lindoia. Resumos. Aguas de Lindoia: [s.n.], 1996.	
Páginas: 	n.p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Existem poucos trabalhos na literatura para verificacao de perdas em aplicacao de defensivos. O uso de tracantes e as analises quimicas de seus residuos tem sido o metodo mais utilizado para determinacao de deposicao de produtos nos alvos. Este trabalho teve por objetivo testar o uso de papel sensivel a agua para estimar a deposicao de herbicidas em aplicacao aerea. O teste foi feito em area de 600 metros de comprimento por 150 de largura. Na zona de aplicacao foram colocadas tres faixas paralelas (50 metros umas das outras), perpendiculares a linha de voos, com 30 cartoes sobre o solo em cada faixa, ou seja, de 5 em 5 metros. Na zona de deriva (uma faixa de 600 m de comprimento por 1000 metros de largura) seguiram-se as linhas de amostragem com cartoes colocados no solo e na posicao vertical, em estacas de 2 m de altura. Aplicou-se uma calda com herbicida clomazone com um aviao Ipanema equipado com bicos D8-45. Apos a aplicacao, as manchas dos cartoes foram medidas e, apos a correcao dos fatores de espalhamento para determinacao das faixas de tamanho, foi calculado o volume que atingiu os alvos artificiais (ul/cm2). Foi estabelecida uma media entre os 90 valores obtidos. Estimou-se que mais de 40% do volume aplicado nao atingiu o solo na area aplicada. Os cartoes nao foram adequados para verificar a deriva, mas plantas sensiveis colocadas na area indicaram que o principio ativo chegou a uma distancia de 300 metros do local da aplicacao.	
Palavras-Chave: 	Aérea; Aplicação.	
Thesagro: 	Água; Papel.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (3518-1) - UPC - PL - PP -  -  - 0 - DIS