Data/hora: 25/06/2024 06:12:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas; Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	20/07/1999	
Data da última atualização: 	24/08/2016	
Autoria: 	CHAIM, A.; LARANJEIRO, A. J.; CAPALBO, D. M. F.	
Título: 	Bico pneumatico eletrostatico para aplicacao de inseticidas biologicos em florestas de eucalipto.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Jaguariuna: Embrapa Meio Ambiente, 1999.	
Páginas: 	33p.	
Série: 	(Embrapa Meio Ambiente. Boletim de Pesquisa, 3).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi desenvolver e testar um modelo de bico pneumático eletrostático adaptável aos pulverizadores tratorizados do tipo canhão, tendo em vista o uso desse equipamento nos tratamentos fitossanitários de florestas. Foram testadas diferentes dimensões de eletrodo de indução, orifício de pulverização, vazão de líquido e de ar. Uma das melhores combinações proporcionou um nível de carga da ordem de 7,5 uC/g para uma vazão de líquido de 2,7 mL/s, tensão de 1,000 V e consumo de ar de 368 L/min. Esse bico operou com diâmetros de orifício de pulverização e eletrodo de indução de 9,5 mm e 8,0mm respectivamente, proporcionando um campo eletrostático com, aproximadamente, 660.000 V/m.	
Palavras-Chave: 	Aplication methods; Bico peneumático eletrostático; Eucalitto; Inseticidas.	
Thesagro: 	Eucalipto; Floresta; Inseticida; Método de Aplicação; Pulverizador.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus; forests; insecticides; spraying.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (17054-1) - EMB - FL - -- - FL3369 -  - FL3369 - DIS
CNPMF - (7896-1) - EMB - FL - PP - F/01211 -  - 01211 - DIS