Data/hora: 27/05/2024 15:57:07

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | CHANG, C. S.
Título: | Estudo da mecanica da tracao animal.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 1226-1236
Idioma: | Português
Conteúdo: | Tanto para a utilizacao apropriada da tracao animal, assim como para o projeto de equipamentos, necessita-se de um modelo mecanico da tracao animal. Desenvolveu-se um modelo mecanico baseado no equilibrio de forcas e momentos. A partir dele, analisou-se o coeficiente de tracao para condicoes normais de trabalho e para uma condicao transiente que gere uma carga de pico. Os resultados mostram que sob condicoes normais de trabalho o animal tem capacidade de tracao em torno de 15 a 20% de seu peso. Cargas de pico instantaneas no valor de 200% de seu peso, ou mais, podem ser vencidas pelo animal atraves do uso de seu peso corporal gerando um momento ou uma forca de impacto. Analisou-se tambem a tracao desenvolvida por mais de 2 animais.
Palavras-Chave: | Estudo.
Thesagro: | Animal; Mecânica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (962-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS