Data/hora: 22/06/2024 08:52:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	31/05/1996	
Data da última atualização: 	18/10/2022	
Autoria: 	CAVALCANTE, L. F.; CHAVES, I. de B.; SILVA, A. A. da.	
Título: 	Comparacao entre valores de infiltracao final em seis solos da Paraiba obtidos com chuva artificial e cilindro infiltrometro.	
Ano de publicação: 	1981	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA SOBRE CONSERVAÇÃO DO SOLO, 3., 1980, Recife. Anais... Recife: SBCS, 1981.	
Páginas: 	p. 183-191.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em diferentes solos da Paraiba foi aplicada chuva artificial para medir a infiltracao final. Nestes solos determinou-se tambem a infiltracao atraves de cilindro duplo infiltrometro de carga constante visando-se comparar a diferenca dos dados entre os dois procedimentos. Em todos os solos os valores de infiltracao obtidos com cilindros, foram bem superiores aos quantificados com o simulador de chuva artificial apresentando variacoes de ate sete vezes maior o que corresponde a 70% em termos percentuais.	
Palavras-Chave: 	Paraiba; Recursos naturais.	
Thesagro: 	Chuva Artificial; Infiltração; Infiltrômetro; Permeabilidade; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Natural resources.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (4129-1) - ADD - PL - PP - 631.4 - E56a -  - DIS