Data/hora: 31/05/2024 12:58:58

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 23/05/1996
Data da última atualização: | 17/01/2011
Autoria: | COELHO, E. F.
Título: | Desempenho de algumas equações de drenagem e dos drenos abertos e cobertos em condições de campo.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Vicosa: UFV, 1984.
Páginas: | 80 p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Numa área de 150 x 80 m, determinaram-se as caracteristicas fisico-hidricas do solo, desempenho de drenos abertos e cobertos e a eficiência de algumas teorias de drenagem em escoamento não permanente. O sistema de drenagem constituiu-se de drenos abertos e cobertos espacados 40 m entre si, com uma profundidade media de 1,20 m. A posição do lençol freático com o tempo foi determinada usando-se poços de observação dispostos transversalmente no sentido dos drenos, e a vasão dos drenos, usando-se estação de medições. O solo da área é aluvial hidromorfico com classificação textural argilosa para os primeiros 40 cm de profundidade e argilo-siltosa para o restante do perfil estudado. O estudo mostrou um comportamento ligeiramente melhor dos drenos abertos em relação aos cobertos. As teorias (equações) avaliadas de escoamento não permanente foram as de Glover, de Tapp-Moody, de Boussinesq-Schilfgaarde, de Van Schilfgaarde, de Bouwer-Schilfgaarde, de Hammad e de Luthin. Salvo algumas exceções, todas as equações estudadas superestimaram o espacamento real de campo, sendo essa superestimação crescente com o aumento dos intervalos de tempo e da posição do lençol freático.
Palavras-Chave: | Condutividade hidraulica saturada; Dimensionamento; Dreno aberto; Dreno coberto; Equacoes; Sistema.
Thesagro: | Drenagem; Dreno; Irrigação; Porosidade.
Thesaurus Nal: | drainage.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)

Exemplares:

CPAMN - (2053-1) - ADD - TS - PP - T 46/84 -  - 1984.00046 - DIS
CPAMN-UEPP - (6181-1) - ADD - TS - PP - TS 012/1984 -  - TS012/1984 - DIS