Data/hora: 09/06/2024 11:43:11

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 02/08/1999
Data da última atualização: | 21/07/2008
Autoria: | COSTA, E. L. da; SILVA, A. M. da; COLOMBO, A.; ABREU, A. R. de.
Título: | Infiltracao de agua em solo, determinada por simulador de chuvas e pelo metodo de aneis.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,v.3,n.2,p.131-134, 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Devido a grande variabilidade que ocorre no processo de obtencao da capacidade de infiltracao do solo, o metodo a ser adotado na sua obtencao deve ser o mais corrente possivel com o sistema de irrigacao a ser utilidado fornecendo, assim, dados confiaveis ao profeto. Avaliaram-se, neste trabalho, dois metodos de determinacao da capacidade de infiltracao, usando-se um infiltrometro de aneis concentricos.
Palavras-Chave: | Brasil; Infiltration velocity; Lavras; Minas Gerais; Rainfall simulator; Simuladores de chuvas; Velocidade de infiltracao.
Thesagro: | Infiltração.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (13559-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 630.5 - DIS