Data/hora: 15/06/2024 04:44:14

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 12/09/1997
Data da última atualização: | 12/09/1997
Autoria: | PAULA, J. E. de; CONCEICAO, C. de A.
Afiliação: | Universidade de Brasilia. IB-VEG (Brasilia, DF); UFMT-CCBS (Campo Grande, MS).
Título: | Biogas a partir de plantas aquaticas do Pantanal Mato-Grossense.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, 37., 1986, Ouro Preto. Resumos... Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 1986.
Páginas: | p.71
Idioma: | Português
Conteúdo: | Testes de fermentacao bacteriana anaerobia para obtencao de biogas foram realizados no municipio de Corumba, margem do rio Paraguai. Utilizamos plantas secas de Paspalum repens Berg., Pontederia rotundifolia L., Polygonum hispidum HBK, Eichhornia azurea Kuntt e Ipomea carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D. Austrin. Os resultados obtidos foram altamente promissores, entre 333 e 346 m3 de biogas por tonelada de plantas secas, Para os testes, utilizamos biodigestores metalicos de superficie, modelos I e II, projetados e construidos pelos autores.
Palavras-Chave: | Aquatic plant; Corumba.
Thesagro: | Biodigestor; Biogás; Planta Aquatica.
Thesaurus Nal: | Pantanal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (34859-1) - ADD - PL - -- - 581 - C749r - 581 - DIS