Data/hora: 12/06/2024 11:53:27

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 22/01/1998
Data da última atualização: | 28/09/2017
Autoria: | NAIME, J. de M.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRUVINEL, P. E.; BERNARDES FILHO, R.; CRESTANA, S.
Título: | Estudo de solos colapsíveis utilizando a tomografia computadorizada: experimento em campo.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro. Informação de solo na globalização do conhecimento sobre o uso das terras: resumos. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1997.
Páginas: | p. 7.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em importantes áreas agrícolas do Brasil estão situadas regiões onde o solo e colapsível. Tornaram-se cada vez mais urgentes soluções eficientes e economicamente viáveis para a construção de silos, armazéns e outras edificações. Neste trabalho, dando continuidade as medidas em laboratório, tomografias foram realizadas no campo experimental de Campo Novo do Parecis (MT) acompanhando as provas de carga no solo. As tomografias foram coletadas antes e depois do carregamento, ate a profundidade de 2 m. Os resultados mostram que o solo sofreu mais alterações nos primeiros 20 cm abaixo da superfície de carregamento, que equivale a 25% do diâmetro da placa de carregamento.
Thesagro: | Solo.
Thesaurus Nal: | Computed tomography; Soil.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (6468-1) - ADD - PL - -- - 631.40681 - CON -  - DIS