Data/hora: 17/06/2024 02:20:30

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 21/10/1999
Data da última atualização: | 03/07/2019
Autoria: | YANAI, K.; SILVEIRA, G. M. da; LANÇAS, K. P.; CORREA, I. M.; MAZIERO, J. V. G.
Afiliação: | KIYOSHI YANAI, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA/Centro de Mecanização e Automação Agrícola; GASTÃO MORAES DA SILVEIRA, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA; KLEBER PEREIRA LANÇAS, Universidade Estadual Paulista - UNESP/Departamento de Engenharia Rural - FCA; ILA MARIA CORRÊA, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA/Centro de Mecanização e Automação Agrícola; JOSÉ VALDEMAR GONZALEZ MAZIERO, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/SAA/Centro de Mecanização e Automação Agrícola.
Título: | Desempenho operacional de trator com e sem o acionamento da tração dianteira auxiliar.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 8, p. 1427-34, ago. 1999
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Operational performance of a tractor with and without the use a wheel assist drive.
Conteúdo: | Entre os fatores que podem influenciar o desempenho de tracao do trator agricola, destacam-se a pressao de inflacao e a carga sobre o rodado motriz. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar, em situacao de campo, a influencia dos fatores inflacao (sob quatro niveis) e carga sobre o rodado motriz (sob quatro niveis), combinados com e sem o uso da tracao dianteira auxiliar. O experimento, totalizando 32 tratamentos com tres repeticoes, foi distribuido em blocos ao acaso. O trator estudado foi submetido a uma forca de tracao constante na barra de tracao, imposta por outro trator. Os resultados evidenciaram a influencia significativa da lastragem nos parametros patinagem e coeficiente de tracao, que aumentaram com a reducao da carga sobre o rodado. A pressao de inflacao influiu significativamente nos parametros patinagem, velocidade de deslocamento e potencia na barra, sem no entanto apresentar tendencia de comportamento. O uso da tracao dianteira auxiliar mostrou vantagens significativas em relacao aos mesmos parametros anteriores. A interacao dos fatores pressao de inflacao e carga sobre o rodado mostrou que determinadas combinacoes de pressao foram mais favoraveis para o desenvolvimento de maior velocidade e menor patinagem. As caracteristicas relacionadas ao desempenho do motor (consumo horario e rotacao do motor) nao foram afetadas por nenhum dos fatores e/ou suas interacoes.
Palavras-Chave: | Agricultural Tractor; Ballast; Barra de tracao; Drawbar; Lastragem; Trator agricola.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/16291/1/Pab97074.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (16291-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS