Data/hora: 23/06/2024 07:16:08

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/03/1996
Data da última atualização: | 11/02/2015
Autoria: | PEREIRA, J. C. D.; TOMASELLI, I.; CORREA, J. B. C.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPF/UFPR.
Título: | Ocorrência da mancha marron em madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliottii.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 26/27, p. 41-47, jan./dez. 1993.
ISBN: | 0101/1057
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de fornecer subsídios para a elaboração de medidas de controle da mancha marrom durante a secagem da madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliottii. Observou-se que as manchas formaram-se quando as amostras eram secas desde 76% até 38% de umidade, a altas temperaturas. Entretanto, a utilização de um programa de secagem em três estágios, com temperaturas moderadas entre 80% e 30% de umidade e altas temperaturas acima e abaixo desses limites, não proporcionou resultados satisfatórios. O programa em dois estágios, com temperaturas mais elevadas apenas quando a madeira apresentava teores de umidade abaixo de 30%, mostrou-se o mais adequado.
Thesagro: | Madeira Serrada; Mancha Marrom; Pinus Elliottii; Secagem.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4904/1/jpereira.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (4904-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS