Data/hora: 19/06/2024 17:43:17

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/05/2002
Data da última atualização: | 16/05/2002
Autoria: | TEIXEIRA, D. E.; ALVES, M. V. da S.; COSTA, A. F. da; SOUSA, N. G. de.
Título: | Caracteristicas de chapas de ciment-madeira com particulas de seringueira (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) tratadas com CCA.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 18-26, 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Chapas de cimento-madeira confeccionadas com particulas tratados com CCA foram com chapas controle (sem tratamento) quanto ao índice de inibição e suas propriedades fisico-mecanicas. Os resultados mostraram a viabilidade tecnica da produção de chapas cimento-madeira com particulas de seringueira ( Hevea brasiliensis Muell. Arg.) tratadas com CCA. O processo de preservação influenciou significativamente nos resultados, contribuindopara a melhoria de qualidade das chapas (como detectado pelo teste de compatibilidade). Todos as propriedades alcançaram as especificações para este tipo de painel.
Palavras-Chave: | CCA; Chapa de cimento-madeira.
Thesagro: | Hevea Brasiliensis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (30183-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS