Data/hora: 21/06/2024 01:13:35

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 20/02/2013
Data da última atualização: | 24/04/2024
Autoria: | FIDALGO, E. C. C.; SCHULER, A. E.; COSTA, M. D. A. da.
Afiliação: | ELAINE CRISTINA CARDOSO FIDALGO, CNPS; AZENETH EUFRAUSINO SCHULER, CNPS; MICHELL DOUGLAS ALVES DA COSTA, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO.
Título: | Procedimentos para elaboração de mapas de declividade e comprimento de rampa para o estado de Santa Catarina na região Sul do Brasil.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 19., 2012, Lages. Conservação do solo e da água no Brasil: preceitos e ações no ensino, na pesquisa e na extensão: anais. [S.l.]: SBCS, 2012. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A declividade e o comprimento de rampa das encostas são importantes variáveis para o estudo da vulnerabilidade das terras. O presente trabalho objetivou descrever os procedimentos de elaboração dos mapas de declividade e comprimento de rampa para o estado de Santa Catarina e disponibilizá-los. Foram utilizados dados de elevação do terreno provenientes do radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), e através desses, foi feito o processamento dos dados altimétricos para obtenção da declividade e comprimento de rampa utilizando-se os programas ArcGIS10.0, da ESRI e SAGA GIS. A metodologia empregada indica que 40% da área do estado apresenta declividade entre 15 a 45%, considerado ondulado a forte ondulado. Aproximadamente 15% da área do estado apresenta comprimentos de rampa superiores a 200m.
Palavras-Chave: | ArcGis; Declividade; Elevação do terreno; Vulnerabilidade.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/950150/1/Procedimentos-para-elaboracao-de-mapas-de-declividade-2012.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (17112-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2013.00063 - DIS