Data/hora: 08/06/2024 13:01:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	04/07/2006	
Data da última atualização: 	19/03/2008	
Autoria: 	FRANÇA NETO, J. de B.; KRZYZANOWSKI, F. C.; COSTA, O.; COSTA, N. P. da; HENNING, A. A.	
Título: 	Classificação por densidade da semente de soja e sua qualidade fisiológica.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 4., 2006, Londrina. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2006.	
Páginas: 	p. 190-191.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Simone Ery Grosskopf.	
Conteúdo: 	A mesa de gravidade, também conhecida como mesa densimétrica, é amplamente utilizada no beneficiamento de sementes de soja no Brasil. Entretanto, são poucos os trabalhos de pesquisa que estudaram em detalhes a eficiência desse equipamento. O objetivo do presente estudo foi avaliar a contribuição da classificação da semente de soja por densidade sobre a sua qualidade fisiológica. Sementes da cultivar MT/BR 53 (Tucano), após limpeza e classificação por tamanho, foram selecionadas por densidade pela mesa de gravidade (CASP S 120). Amostras de semente foram coletadas de 10 em 10 cm ao longo da descarga, em duas máquinas, perfazendo 12 tratamentos com quatro repetições. Avaliaram-se a densidade, em kg/m3, e a qualidade fisiológica da semente, através do teste de tetrazólio (TZ). A densidade variou de 774,5 kg/m3, na bica de descarte, a 811,1 kg/m3, na parte mais alta da descarga. A (TZ 1-5) viabilidade variou de 54,0% a 90,1%, tendo estabilizado a partir dos 70 cm, em relação à bica de descarte. O (TZ -1-3) vigor variou de 50,0% a 89,3%, estabilizando a partir dos 40 cm da bica de descarte. O índice total de danos mecânicos determinados pelo TZ variou de 51,9% a 16,6%, estabilizando a partir dos 40 cm da bica de descarte. Os danos mecânicos sérios (TZ -6-8) variaram de 45,3% a 9,0%, estabilizando a partir dos 30 cm da bica de descarte. Concluiu-se que a mesa de gravidade contribui efetivamente para a melhoria da qualidade do lote de semente, através do incremento dos índices de viabilidade e de vigor e pela redução dos índices de dano mecânico, no lote classificado. Isso confirma a sua importância como máquina de acabamento final na linha de beneficiamento de semente de soja.	
Palavras-Chave: 	Qualidade da semente.	
Thesagro: 	Soja.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (26383-1) - UMT - PL - -- - RF 633.340981 - C749r -  - DIS