Data/hora: 11/06/2024 09:09:56

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | CRUCIANI, D. E.
Título: | Dimensionamento de sistemas de drenagem superficial e terracos com base nas caracteristicas hidrologicas locais.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO SOBRE TERRACEAMENTO AGRICOLA, 1989, Campinas, SP. Campinas: Fundacao Cargill, 1989.
Páginas: | p. 26-59
Idioma: | Português
Conteúdo: | O escoamento superficial ("runoff") produzido por uma chuva intensa sobre uma bacia, e um componente do mini-ciclo hidrologico local e so e produzido quando os componentes da recarga da bacia sao satisfeitos. Estes ultimos sao a intercepcao e escoamento ao longo da vegetacao o armazenamento no perfil do solo, a percolacao profunda que atinge o aquifero e o armazenamento em depressoes da superficie.
Palavras-Chave: | Brasil; Congresso; Contole.
Thesagro: | Conservação; Erosão Hídrica; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (686-1) - ADD - PL - -- - 631.455060 - S612s - 1992.00144 - DIS