Data/hora: 24/06/2024 12:54:02

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | VENTURINI, Y. R.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | UFSCar-DC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Análise quantitativa da qualidade de imagens digitais com o uso do espectro de Wiener.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-ID&ID, 1996.
Páginas: | p.13-20.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo para analise de qualidade de imagens digitais com o uso do espectro de Wiener. Esta tecnica de analise espectral de Wiener selecionada permite obter informacoes sobre a quantidade, bem como sobre as caracteristicas do ruido contido na imagem. Desta forma, utilizando a base teorica de transformada de Fourier e de processos aleatorios, foi desenvolvido um algoritmo para analise espectral de Wiener. Com o objetivo de avaliar o metodo foram observados os resultados da aplicacao do algoritmo desenvolvido em imagens decorrentes de tomografias. Foram utilizadas imagens de um phantom de nylon obtidas com o minitomografo da EMBRAPA-CNPDIA e reconstruidas utilizando o metodo de reconstrucao por retroprojecao filtrada discreta. Esse phantom foi ensaiado tomograficamente levando-se em consideracao diferentes parametros, como abertura de amostragem, intervalo de amostragem e tempo de exposicao. Foi observado que a quantidade de ruido contida na imagem gerada e alterada com a variacao dos parametros utilizados na aquisicao da mesma, conforme esperado. Adicionalmente, o metodo permitiu verificar as caracteristicas deste ruido e como o mesmo e influenciado pela variacao nos parametros utilizados na aquisicao da imagem. Atraves desta analise e possivel selecionar parametros e realizar ajustes no sistema de forma a minimizar as distorcoes causadas. Os resultados obtidos com a implementacao do algoritmo indicam sua potencialidade para analise de qualidade de imagens obtidas (...)
Palavras-Chave: | Image; Imagem; Noise; Quality.
Thesagro: | Qualidade; Ruído.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5609-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00205 -  - 1996.00205 - DIS
CNPDIA - (5610-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00206 -  - 1996.00206 - DIS