Data/hora: 24/06/2024 11:01:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	09/03/2010	
Autoria: 	CRUVINEL, P. E.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	MTACCON versao 2.0: uma ferramenta para controle e aquisição de dados do minitomógrafo de raios-X e raios-gama para aplicações multidisciplinares.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciência e Cultura, São Paulo, v.41, n.7, p.76, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.17-A.8.1.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O "software" de controle e aquisicao de dados MTACCON 2.0 foi desenvolvido em liguagem Pascal. Apresenta como objetivo efetuar tarefas de controle e aquisicao de dados do minitomografo de raios X e raios gama da EMBRAPA/UAPDIA. Dentro das tarefas de controle, destacam-se as de programacao do hardware de interface, possibilitando controle da mesa tomografica em nivel de posicionamento, autocolimacao, controle dos movimentos de translacao e rotacao da amostra em estudo, bem como o controle de uma cadeia nuclear com detector de NaI(Tl), fonte de alta tensao, amplificador, analisador monocanal e duplo contador e temporizador. Dentro das tarefas de aquisicao de dados, apos temporizadas, as amostras de uma projecao P(teta) sao coletadas em vetores na memoria RAM do sistema e posteriormente, apos comporem as projecoes, sao armazenadas em disco de 5 1/4", utilizando programacao estruturada como uso de "pointers".	
Palavras-Chave: 	Aquisição; Controle; Dados; Minitomógrafo; MTACCON.	
Thesagro: 	Raio Gama; Raio X.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5793-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00016 -  - 1989.00016 - DIS