Data/hora: 23/09/2024 11:50:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	21/03/2006	
Data da última atualização: 	17/07/2014	
Autoria: 	CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.	
Título: 	Técnica de indução de raios X por partículas na identificação e medida da concentração de elementos e elementos-traço em solos e plantas.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1996.	
Páginas: 	5 p.	
Série: 	(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Pesquisa em andamento, 4).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A indução de raiso X por partículas (PIXE) é uma técnicas analítica baseada na ionização dos átomos de uma amostra por um feixe incidente de partículas, com a subsequente emissão de raios X, característicos dos elementos presentes na amotra. O número d fótons de raios X de um dado elemento proporciona informações sobre a quantidade desse elemento. 	
Palavras-Chave: 	Dejetos industriais; Metais pesados; PIXE; Técnicas nucleares.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/9617/1/PA04_96.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9617-1) - UMT - FL - -- - PROCI-96.00035 -  - 1996.00035 - DIS
AI-SEDE - (36382-1) - EMB - FL - -- - 09368 - CNPDIA - 09368 - DIS
AI-SEDE - (36382-2) - EMB - FL - -- - 09368 - CNPDIA - 09368a - DIS