Data/hora: 23/06/2024 04:27:44

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 10/12/2001
Data da última atualização: | 28/07/2006
Autoria: | IWAKIRI, S.; CUNHA, A. B. da; ALBUQUERQUE, C. E. C.; GORNIAK, E.; MENDES, L. M.
Título: | Residuos de serrarias na producao de paineis de madeira aglomerada de eucalipto.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Scientia Agraria, Curitiba, v. 1, n. 1-2, p. 23-28, 2000.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a viabilidade de utilizacao da madeira de Eucalyptus maculata, E. grandis e E. tereticornis, na forma de residuos de processamento em serrarias, para producao de paineis de madeira aglomerada. Foram produzidas 24 paineis, para um total de oito tratamentos definidos em funcao de tres especies e mistura proporcional destas e dois niveis de resina (8 e 12%). Os paineis foram produzidos com densidade nominal  de 0,75g cm3 e de acordo com o seguinte ciclo de prensagem: temperatura de prensagem = 140oC, tempo de prensagem = 8min e pressao especifica = 40kg.cm2. As seguintes propriedades fisico-mecanicas dos paineis foram analisadas: absorcao de agua (AA-2 e 24h), inchamento em espessura (IE-2 e 24 h), ligacao interna (LI), modulo de elasticidade (MOE) e modulo de ruptura (MOR) em flexao estatica. Os resultados dos ensaios indicaram que os paineis produzidos com a madeira destas especies de eucalipto apresentam propriedades fisico-mecanicas satisfatorias, em comparacao com algumas especies referenciais como PInus elliottii, Mimosa sacabrella e Eucalyptus dunnii, mencionadas na literatura. Os paineis produzidos com 12% de resina apresentaram melhores resultados que os paineis com 8%. Com base nas propriedades mecanicas, o Eucalyptus maculata e o Eucalyptus grandis foram as especies que apresentaram melhor comportamento para producao de paineis de madeira aglomerada.
Palavras-Chave: | paineis de madeira aglomerada; residuos de serraria.
Thesagro: | Eucalipto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (3175-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS