Data/hora: 23/09/2024 12:13:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	21/12/1998	
Data da última atualização: 	21/12/1998	
Autoria: 	RESCK, D. V. S.	
Título: 	Aperfeicoamento e calibracao de aparelhos coletores de enxurrada para a medicao de perdas de solo, agua e nutrientes em estudos com simulador de chuva.	
Ano de publicação: 	1981	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA SOBRE CONSERVACAO DO SOLO, 3., 1981, Recife, PE. Anais... Recife: SBCS, 1981.	
Páginas: 	p.100-111.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram construidos e calibrados coletores de enxurrada tipo "Flume" datados de um sistema de grafico (limnigrafo) que permitem avaliar continuamente a vazao total da enxurrada. Os graficos dos coletores, foram posteriormente analisados fazendo-se leituras a intervalos de um minuto para se ter o maior detalhamento possivel da evolucao da enxurrada, no decorrer do tempo de aplicacao da chuva. As amostras de enxurrada foram levadas ao laboratorio para analises fisicas e quimicas do solo e da solucao amostrada. Os resultados dessas analises foram ralcionados com a vazao total e as perdas de solo e nutrientes corrigidas para toneladas por hectare.	
Palavras-Chave: 	Erosion; Measuarement; Simulation.	
Thesagro: 	Água; Cerrado; Enxurrada; Erosão do Solo; Medição; Nutriente; Simulador de Chuva.	
Thesaurus Nal: 	nutrients; rain; runoff; soil; water.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (1362-1) - UPC - PL - -- - CRI4721 -  - CRI4721 - DIS