Data/hora: 05/06/2024 09:17:24

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 27/02/2015
Data da última atualização: | 31/03/2023
Autoria: | VASQUES, G. de M.; DART, R. de O.; ROSSO, L. Z.
Afiliação: | GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; RICARDO DE OLIVEIRA DART, CNPS; LEANDRO ZANETTE ROSSO, SANTIAGO E CINTRA GEO-TECNOLOGIAS.
Título: | Guia para pós-processamento de pontos coletados por receptor GNSS geodésico Trimble R4 no Programa Trimble Business Center versão 2.60.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2014.
Páginas: | 43 p.
Série: | (Embrapa Solos. Documentos, 170).
ISSN: | 1517-2627
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este documento apresenta um passo-a-passo para pós-processamento, no programa Trimble Business Center (TBC) versão 2.60, das coordenadas geográficas obtidas pelo receptor GNSS geodésico Trimble R4 no modo estacionário, ou seja, em que cada ponto é obtido com o receptor parado. Existe a opção de coleta cinemática de pontos, em que os pontos são obtidos automaticamente a cada intervalo de tempo com o receptor em movimento. Tanto o equipamento quanto o programa estão disponíveis no Núcleo de Geomática da Embrapa Solos.
Palavras-Chave: | Receptor geodésico; Sistema de posicionamento global.
Thesaurus Nal: | Global positioning systems.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/128776/1/DOC-170-Guia-Receptor-Geodesico.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (18876-1) - UMT - FL - DD - DOC 170 -  - 2015.00100 - DIS