Data/hora: 05/06/2024 11:17:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos / UEP-Recife.	
Data corrente: 	08/11/2016	
Data da última atualização: 	25/03/2020	
Autoria: 	VASQUES, G. de M.; DART, R. de O.; ROSSO, L. Z.	
Afiliação: 	GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; RICARDO DE OLIVEIRA DART, CNPS; LEANDRO ZANETTE ROSSO, SANTIAGO E CINTRA GEO-TECNOLOGIAS.	
Título: 	Guia para pós-processamento de pontos coletados por receptor GNSS geodésico Trimble R4 no Programa Trimble Business Center versão 2.60.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2014.	
Páginas: 	43 p.	
Série: 	(Embrapa Solos. Documentos, 170).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este documento apresenta um passo-a-passo para pós-processamento, no programa Trimble Business Center (TBC) versão 2.60, das coordenadas geográficas obtidas pelo receptor GNSS geodésico Trimble R4 no modo estacionário, ou seja, em que cada ponto é obtido com o receptor parado. Existe a opção de coleta cinemática de pontos, em que os pontos são obtidos automaticamente a cada intervalo de tempo com o receptor em movimento. Tanto o equipamento quanto o programa estão disponíveis no Núcleo de Geomática da Embrapa Solos.	
Palavras-Chave: 	Receptor geodésico; Sistema de posicionamento global.	
Thesaurus Nal: 	Global positioning systems.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Solos / UEP-Recife (CNPS-UEPR)	
Exemplares: 	CNPS-UEPR - (2814-1) - ADD - RF - DD - 526.6 - V335g - 2016.03247 - DIS