Data/hora: 26/09/2024 18:11:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	04/01/1995	
Data da última atualização: 	04/01/1995	
Autoria: 	NASCIMENTO, A. M. do; DELLA LUCIA, R. M.	
Título: 	Propriedades fisicas da madeira do bambu gigante	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Boletim Tecnico. SIF, Vicosa, n.6, p.1-7, 1994	
ISSN: 	0103-6289	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram determinados a densidade, o teor de umidade e a retratibilidade da madeira do colmo do bambu gigante (Dentrocalamus giganteus). Na regiao dos internodios, a densidade basica media (massa seca/volume verde) e de 0,63 g/cm3. Ela aumenta de maneira consideravel da base para o apice do colmo. A densidade anidra media (massa seca/volume seco) e de 0,84 g/cm3. A madeira, localizada nos nos, e ligeiramente menos densa. O teor de umidade medio da madeira e de 92,3%. A contracao volumetrica media da madeira dos internodios e de 25%, o que caracteriza um lenho muito instavel nas dimensoes. Constatou-se que densidades menores estao relacionadas com contracoes elevadas, fenomeno oposto ao que se observa na madeira de dicotiledoneas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (5234-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS