Data/hora: 23/06/2024 18:21:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	11/04/2014	
Data da última atualização: 	10/07/2017	
Autoria: 	FRANCESCHINI, M. H. D.; DEMATTÊ, J. A. M.; SATO, M. V.; VICENTE, L. E.; GREGO, C. R.	
Afiliação: 	MARSTON HÉRACLES DOMINGUES FRANCESCHINI, ESALQ; JOSÉ ALEXANDRE M. DEMATTÊ, ESALQ; MARCUS VINICIUS SATO, ESALQ; LUIZ EDUARDO VICENTE, CNPM; CELIA REGINA GREGO, CNPM.	
Título: 	Abordagem semiquantitativa e quantitativa na avaliação da textura do solo por espectroscopia de reflectância bidirecional no VIS-NIR-SWIR.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 12, p. 1569-1582, dez. 2013.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Semiquantitative and quantitative approaches for soil texture evaluation through VIS?NIR?SWIR bidirectional reflectance spectroscopy.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial da espectroscopia de reflectância no VIS&#8209;NIR&#8209;SWIR, para a caracterização granulométrica de amostras de solos de diferentes classes texturais, e obter modelos de predição dos teores de argila, silte e areia no solo. Utilizou&#8209;se um conjunto de amostras representativas de Latossolos e Argissolo de cinco locais do Estado do Mato Grosso do Sul. Os espectros do visível e do infravermelho próximo ao infravermelho de ondas curtas (de 350 a 2.500 nm) das amostras foram obtidos e analisados. Empregaram&#8209;se a análise de componentes principais (ACP), agrupamento por "fuzzy c&#8209;means", regressão logística multinomial (RLM) e regressão por mínimos quadrados parciais. Espectros característicos para as diferentes classes texturais e a segregação de amostras de classes texturais e de locais de coleta com características distintas, por meio da ACP, "fuzzy c&#8209;means" e RLM, mostram o potencial semiquantitativo dos dados de reflectância no VIS&#8209;NIR&#8209;SWIR. Obteve&#8209;se quantificação satisfatória quanto à argila (R²=0,92, RPD=3,59), ao silte (R²=0,80, RPD=2,15) e à areia (R²=0,87, RPD=2,62). As técnicas de espectroscopia de reflectância podem auxiliar na determinação da textura e da variabilidade espacial do solo com metodologias semiquantitativas ou quantitativas.	
Palavras-Chave: 	Espectroscopia de reflectância; Estatística multivariada; Granulometria do solo; Pedometria; Sensoriamento próximo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/101038/1/Abordagens-semiquantitativa.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (56001-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS